제품명	스파타 부착 방지제 (스텐용)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보
가. 제품명	스파타 부착 방지제 (스텐용)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
제품의 권고 용도	용접똥 부착 방지제
제품의 사용상의 제한	인체에 뿌리거나 흡입하지 말고, 유,소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관 하십시오. 밀폐된 공간에서의 사용은 폭발의 위험이 있으므로 환기가 잘되는 곳에 사용 하십시오.
다. 공급자 정보
회사명	일신ETC
주소	인천 중구 항동7가 65-60
긴급전화번호	032-465-7878

2. 유해성·위험성
가.유해성·위험성 분류	인화성 가스 : 구분1
	인화성 액체 : 구분2
	고압가스 : 액화가스
	급성 독성(경구) : 구분4
	급성 독성(흡입: 증기) : 구분4
	피부 부식성/피부 자극성 : 구분2
	심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2
	발암성 : 구분1A
	생식독성 : 구분1A
	특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기계 자극)
	특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(마취작용)
	특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분1
	특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분1
	흡인 유해성 : 구분1
	만성 수생환경 유해성 : 구분2
나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자

신호어	위험
유해·위험문구	H220 극인화성 가스
	H225 고인화성 액체 및 증기
	H280 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음
	H302 삼키면 유해함
	H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음

	H315 피부에 자극을 일으킴
	H319 눈에 심한 자극을 일으킴
	H332 흡입하면 유해함
	H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음
	H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
	H350 암을 일으킬 수 있음
	H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음
	H370 신체 중 (...)에 손상을 일으킴
	H372 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 (...)에 손상을 일으킴
	H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함
예방조치문구
예방	P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
	P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
	P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
	P233 용기를 단단히 밀폐하시오.
	P240 용기와 수용설비를 접합시키거나 접지하시오.
	P241 폭발 방지용 전기·환기·조명·(...)·장비를 사용하시오.
	P242 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오.
	P243 정전기 방지 조치를 취하시오.
	P260 (분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.
	P261 (분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.
	P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
	P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
	P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
	P273 환경으로 배출하지 마시오.
	P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하시오.
	P281 적절한 개인 보호구를 착용하시오.
대응	P301+P310 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
	P301+P312 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
	P302+P352 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오.
	P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오 .
	P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
	P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
	P307+P311 노출되면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
	P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
	P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
	P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
	P321 (…) 처치를 하시오.
	P330 입을 씻어내시오.
	P331 토하게 하지 마시오.
	P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
	P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
	P362 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하시오.
	P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 (…) 을(를) 사용하시오.
	P377 누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.

	P381 안전하게 처리하는 것이 가능하면 모든 점화원을 제거하시오.
	P391 누출물을 모으시오.
저장	P403 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.
	P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.
	P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오.
	P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.
	P410+P403 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.
폐기	P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)
액화석유가스
보건	2
화재	4
반응성	0
다이클로로메테인
보건	2
화재	1
반응성	0
화이트 미네랄 오일
보건	2
화재	1
반응성	0
다이메틸 에테르
보건	2
화재	4
반응성	1

3. 구성성분의 명칭 및 함유량
물질명	이명(관용명)	CAS 번호	함유량(%)
액화석유가스	액화석유가스(Petroleum gases, liquefied)	68476-85-7	8-12
다이클로로메테인(DICHLOROMETHANE)	염화 메틸렌(Methylene Chloride)	75-09-2	28-43
고도로 수소화 처리된 파라핀 증류액	화이트 미네랄 오일(white Mineral Oil)	8042-47-5	15-30
다이메틸 에테르	메틸 에테르(METHYL ETHER);	115-10-6	15-25

4. 응급조치요령
가. 눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
	눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
나. 피부에 접촉했을 때	피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오 .
	피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
	오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오
	경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오
	화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오
	비누와 물로 피부를 씻으시오
	액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오
다. 흡입했을 때	토하게 하지 마시오.

	과량의 먼지 또는 흄에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오.
라. 먹었을 때	삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
	입을 씻어내시오.
	토하게 하지 마시오.
	물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오
마. 기타 의사의 주의사항	폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.
	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법
가. 적절한(부적절한) 소화제
적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
	질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	극인화성 가스
	고인화성 액체 및 증기
	고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음
	격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
	증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음
	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
	인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
	가열시 용기가 폭발할 수 있음
	고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨
	공기와 폭발성 혼합물을 형성함
	극인화성
	누출물은 화재/폭발 위험이 있음
	실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음
	열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화함
	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
	증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
	증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음
	화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음
	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음
	일부는 증발 후 가연성인 잔여물을 남기므로 주의하시오
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치
액화석유가스	누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.
	안전하게 처리하는 것이 가능하면 모든 점화원을 제거하시오.
	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.
	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오
	액화가스 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하니 주의하시오
	파손된 실린더는 날아오를 수 있으니 주의하시오
	누출이 중지되지 않는다면 누출가스화재를 소화하지 마시오
	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
	탱크 화재시 결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접주수하지 마시오
	탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오
	탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

	탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
	탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
	탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
다이클로로메테인	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.
	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오
	대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음
	소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
	탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오
	탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
	탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
	탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
화이트 미네랄 오일	진화시 공기 호흡장비 및 적정소방장비를 이용한다. 상황에 따라 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재 지역으로부터 이동시킨다.
	물질의 누출을 먼저 중지시키고,지화를 시도한다. 진화가 된 이후에도 상당시간 동안 물 분무로 용기를 냉각시킨다.
	입출하 또는 보관 장소에서 화재가 발생한 경우 진화된 후에도 상당 시간 동안 물로 무인 호스 홀더 또는 모니터 노즐을 사용하여 물을 뿜어 용기를 냉각시킨다.
	만약 이것이 불가능하다면 관계인 이외의 접근을 막고, 위험 지역을 격리하며 출입을 금지한다.
	화재로 인하여 안전장치가 작동하는 소리가 나거나 탱크가 변색되는 경우에는 즉시 대피한다
	탱크 , 철도 차량 또는 탱크 트럭인 경우 :대피반경 : 0.8km. 미세한 물 분무로 대량 살 수 할 것,누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것. 추후 처릴를 위한 제방을 축조할 것. 물질 자체 또는 연소 생성물을 흡입 하지 말 것. 진화된 후에도 상당 시간 동안 물 분무로 용기를 냉가기킬 것
	방호조치된 장소 또는 안전거리가 확보된 곳에서 물을 뿌려야 함.
다이메틸 에테르	누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.
	안전하게 처리하는 것이 가능하면 모든 점화원을 제거하시오.
	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.
	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오
	액화가스 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하니 주의하시오
	파손된 실린더는 날아오를 수 있으니 주의하시오
	누출이 중지되지 않는다면 누출가스화재를 소화하지 마시오
	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
	탱크 화재시 결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접주수하지 마시오
	탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오
	탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
	탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
	탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
	탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

6. 누출사고시 대처방법
가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	(분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.
	누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.
	매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하시오.
	엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.
	오염 지역을 격리하시오.
	들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.

	가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오
	가스가 완전히 확산되어 희석될 때까지 오염지역을 격리하시오
	누출원에 직접주수하지 마시오
	모든 점화원을 제거하시오
	물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오
	물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오
	물질이 흩어지도록 두시오
	오염지역을 환기하시오
	위험하지 않다면 누출을 멈추시오
	일부는 증발 후 가연성인 잔여물을 남기므로 주의하시오
	적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오
	증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음
	플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오
	분진 형성을 방지하시오
	피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	환경으로 배출하지 마시오.
	수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
	증기가 하수구, 환기장치, 밀폐공간을 통해 확산되지 않도록 하시오
다. 정화 또는 제거 방법	누출물을 모으시오.
	소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.
	불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
	공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흩어지는 것을 막으시오.
	액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.
	다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오
	청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하시오
	청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오
	분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오
	소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

7. 취급 및 저장방법
가. 안전취급요령	모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
	폭발 방지용 전기·환기·조명·(...)·장비를 사용하시오.
	스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오.
	정전기 방지 조치를 취하시오.
	(분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.
	취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
	이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
	옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
	압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
	용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
	취급/저장에 주의하여 사용하시오.
	개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
	장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.
	물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오

	피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
	고온에 주의하시오
	열에 주의하시오
	저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소농도 측정 및 환기를 하시오
나. 안전한 저장방법	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
	용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.
	환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오.
	직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.
	빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.
	용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하시오
	음식과 음료수로부터 멀리하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구
가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등
국내규정
액화석유가스	TWA - 1000ppm 1800mg/m3
다이클로로메테인	TWA - 50ppm 175mg/m3
화이트 미네랄 오일	TWA - 5mg/m3
다이메틸 에테르	자료없음
ACGIH 규정
액화석유가스	TWA 1000 ppm
다이클로로메테인	자료없음
화이트 미네랄 오일	TWA 5mg/m3
다이메틸 에테르	자료없음
생물학적 노출기준
액화석유가스	자료없음
다이클로로메테인	자료없음
화이트 미네랄 오일	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
	운전시 먼지, 흄 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오
	이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.
다. 개인보호구
호흡기 보호
액화석유가스	노출농도가 10000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
	노출농도가 25000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오
	노출농도가 50000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
	노출농도가 1000000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
	노출농도가 10000000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오

화이트 미네랄 오일	사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함. 호흡보호구는 최소 농도로부터 최대 농도로까지 분류됨.사용전에 경고 특성을 고려할 것
다이메틸 에테르	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

눈보호	비산물 또는 유해한 액체로부터 보호될 수 있는 고글형 보안경을 착용할 것. 작업장 가까운곳	에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)을 설치할 것

손보호	내 화학성 재질로 만들어진 보호장갑을 착용할 것.

신체보호	불 침투성 전신 보호복을 착용 하도록 할 것

9. 물리화학적 특성
가. 외관
성상	자료없음
색상	자료없음
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

액화석유가스
가. 외관
성상	기체 (가스)
색상	무색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	(해당없음)
마. 녹는점/어는점	-183 ~ -20℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	-162 ~ -0.5℃
사. 인화점	< -56 ℃ (c.c.)
아. 증발속도	자료없음

자. 인화성(고체, 기체)	인화성 가스
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	8.5 / 1.9 %
카. 증기압	(600~39000hPa (20℃))
타. 용해도	(불용성)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	(0.506~0.583 (15℃))
거. n-옥탄올/물분배계수	≤ 2.8 (해당 안됨)
너. 자연발화온도	(410~540℃)
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

다이클로로메테인(DICHLOROMETHANE)
가. 외관
성상	자료없음
색상	자료없음
나. 냄새	클로로폼 같은 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	-95 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	40 ℃
사. 인화점	(비가연성)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	23 / 13 %
카. 증기압	435 ㎜Hg (25℃)
타. 용해도	1.3 g/100㎖ (25℃)
파. 증기밀도	2.9 (공기=1)
하. 비중	1.3266 (물=1)
거. n-옥탄올/물분배계수	1.25
너. 자연발화온도	556 ℃
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	0.441 cP (20℃)
머. 분자량	84.93

화이트 미네랄 오일
가. 외관
성상	액체
색상	무색 (투명)
나. 냄새	연한 미네랄 오일 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	해당없음
마. 녹는점/어는점	자료없음. 상온에서 액상
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	290-450 ℃
사. 인화점	200 ℃ 이상
아. 증발속도	자료없음

자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	20℃에서 0.1KPa이하임
타. 용해도	자료없음. 거의 녹지 않음
파. 증기밀도	5이상임. (공기 =1)
하. 비중	0.837(물=1)@15℃
거. n-옥탄올/물분배계수	log Pow=3.9~6
너. 자연발화온도	260~371 ℃
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	12.5 cSt(40℃)

다이메틸 에테르
가. 외관
성상	가스
색상	무색
나. 냄새	에테르 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	(해당없음)
마. 녹는점/어는점	-141.5 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	-23.6 ℃
사. 인화점	-80 ℃
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	26.7 / 3.4 %
카. 증기압	(5.12 hPa at 20℃)
타. 용해도	2.4 g/100㎖
파. 증기밀도	1.6
하. 비중	0.61
거. n-옥탄올/물분배계수	0.1
너. 자연발화온도	350 ℃
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	46.1

10. 안정성 및 반응성
가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성
액화석유가스	극인화성 가스
	고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음
	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
	격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
	가열시 용기가 폭발할 수 있음
	공기와 폭발성 혼합물을 형성함
	극인화성
	열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화함

	증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음
	화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음
	일부 물질은 고농도로 흡입시 자극적일 수 있음
	증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
다이클로로메테인	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
	공기/증기 혼합물은 점화시 폭발할 수 있음
	화재열에 의해 용기가 폭발할 수 있음
	증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
	화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
	섭취시 독성이 나타날 수 있음
	닫힌 공간에서의 노출은 매우 유해할 수 있음
	접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘
화이트 미네랄 오일	상온 및 상압에서 안정
다이메틸 에테르	극인화성 가스
	고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음
	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
	격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
	가열시 용기가 폭발할 수 있음
	공기와 폭발성 혼합물을 형성함
	극인화성
	열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화함
	증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음
	화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음
	일부 물질은 고농도로 흡입시 자극적일 수 있음
	증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
나. 피해야 할 조건
액화석유가스	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
다이클로로메테인	열
화이트 미네랄 오일	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연, 혼합금지 물질과의 접촉을 피할 것, 정전기 방전 피할 것
다이메틸 에테르	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
다. 피해야 할 물질
액화석유가스	자료없음
다이클로로메테인	자료없음
화이트 미네랄 오일	산화제,아민,가연성 물질
다이메틸 에테르	자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질
액화석유가스	자극성, 부식성, 독성 가스
다이클로로메테인	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
	자극성, 독성 가스
화이트 미네랄 오일	일산화탄소 (상온에서 분해되지 않음
다이메틸 에테르	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

11. 독성에 관한 정보
가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보
액화석유가스	자료없음
다이클로로메테인	자료없음
화이트 미네랄 오일	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음
나. 건강 유해성 정보
급성독성
경구
액화석유가스	자료없음
다이클로로메테인	LD50 1600 ㎎/㎏ Rat
화이트 미네랄 오일	LD50 >5000 ㎎/㎏ Rat
다이메틸 에테르	자료없음
경피
액화석유가스	자료없음
다이클로로메테인	자료없음
화이트 미네랄 오일	LD50 5000㎎/㎏ Rat
다이메틸 에테르	자료없음
흡입
액화석유가스	미스트 LC50 658 ㎎/ℓ 4 hr Rat
다이클로로메테인	LC50 53 ㎎/ℓ 6 hr
화이트 미네랄 오일	해당없음
다이메틸 에테르	가스 LC50 308.5 ㎎/ℓ 4 hr Rat
피부부식성 또는 자극성
액화석유가스	자료없음
다이클로로메테인	토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 중정도의 자극을 일으킴
화이트 미네랄 오일	지속적 반복적 접촉시 가벼운 자극
다이메틸 에테르	증기 및 액체는 피부에 자극을 일으킴
심한 눈손상 또는 자극성
액화석유가스	비자극성(rabbit)
다이클로로메테인	토끼를 이용한 안 자극성 시험 결과 중정도의 염증을 일으킴
화이트 미네랄 오일	해당없음
다이메틸 에테르	증기 및 액체는 눈에 자극을 일으킴
호흡기과민성
액화석유가스	자료없음
다이클로로메테인	자료없음
화이트 미네랄 오일	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음
피부과민성

액화석유가스	자료없음
다이클로로메테인	자료없음
화이트 미네랄 오일	해당없음
다이메틸 에테르	자료없음
발암성
산업안전보건법
액화석유가스	자료없음
다이클로로메테인	자료없음
화이트 미네랄 오일	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음
고용노동부고시
액화석유가스	1A (부타디엔 0.1%이상인 경우에 한함)
다이클로로메테인	2
화이트 미네랄 오일	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음
IARC
액화석유가스	자료없음
다이클로로메테인	Group 2B
화이트 미네랄 오일	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음
OSHA
액화석유가스	자료없음
다이클로로메테인	자료없음
화이트 미네랄 오일	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음
ACGIH
액화석유가스	자료없음
다이클로로메테인	A3
화이트 미네랄 오일	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음
NTP
액화석유가스	자료없음
다이클로로메테인	R
화이트 미네랄 오일	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음
EU CLP
액화석유가스	(1,3-부타디엔 0.1%이상인 경우에 해당)
다이클로로메테인	Carc. 2
화이트 미네랄 오일	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음
생식세포변이원성
액화석유가스	자료없음
다이클로로메테인	우성치사시험 음성, 소핵시험 음성, 염색체이상시험 음성
화이트 미네랄 오일	자료없음
다이메틸 에테르	미생물 복귀돌연변이시험 결과 음성
생식독성

액화석유가스	자료없음
다이클로로메테인	자료없음
화이트 미네랄 오일	해당없음
다이메틸 에테르	실험동물에서 태아와 배아에 영향을 일으킨다는 보고가 있음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)
액화석유가스	자료없음
다이클로로메테인	사람에서 티아노제, 두통, 흉부통, 짐작식 장해, 피로감과 무기력 상태, 기억상실, 시간 감각의 상실, 신경 행동 영향, 폐의 출혈을 수반하는 부종, 피부의 염증, 경화를 수반하는 폐렴, 소뇌 편도 헤르니아를 수반하는 대뇌 부종 등이 나타남. 실험동물에서 기관지, 세기관지 표피세포의 괴사, 클라라 세포의 종대와 공포화 등이 나타남
화이트 미네랄 오일	해당없음
다이메틸 에테르	중추신경계에 영향을 주어 노출시 의식이 낮아짐
특정 표적장기 독성 (반복 노출)
액화석유가스	자료없음
다이클로로메테인	사람에게 단속적 두통, 구토, 일과성의 기억 장해, 뇌파 검사로 우뇌의 장해, 환청 및 환시를 동반하는 뇌증이 출현, 지능 장해, 기억 장해와 평형감각 상실, 양측성 일과성 측두엽의 변성을 일으킴, 실험동물에서 간세포 지방 염색 양성, 간세포 공포화, 간세포의 변이를 일으킴
화이트 미네랄 오일	해당없음
다이메틸 에테르	쥐의 흡입을 통해서 13주동안 반복 노출시 행동, 건강상태, 음식 섭취량 그리고 음식률에 의미있는 차이가 드러나지 않았다.
흡인유해성
액화석유가스	자료없음
다이클로로메테인	자료없음
화이트 미네랄 오일	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음

12. 환경에 미치는 영향
가. 생태독성
어류
액화석유가스	자료없음
다이클로로메테인	LC50 5.2 ㎎/ℓ 72 hr (팟트헷드미노)
화이트 미네랄 오일	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음
갑각류
액화석유가스	자료없음
다이클로로메테인	EC50 1682 ㎎/ℓ 48 hr
화이트 미네랄 오일	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음
조류
액화석유가스	자료없음
다이클로로메테인	자료없음
화이트 미네랄 오일	자료없음

다이메틸 에테르	자료없음
나. 잔류성 및 분해성
잔류성
액화석유가스	log Kow ≤ 2.8 (해당 안됨)
다이클로로메테인	자료없음
화이트 미네랄 오일	자료없음
다이메틸 에테르	log Kow 0.1
분해성
액화석유가스	자료없음
다이클로로메테인	자료없음
화이트 미네랄 오일	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음
다. 생물농축성
농축성
액화석유가스	자료없음
다이클로로메테인	BCF 40
화이트 미네랄 오일	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음
생분해성
액화석유가스	65.7 (%) 35 day (호기성, 미생물, 매우 잘 분해됨)
다이클로로메테인	13 (%)
화이트 미네랄 오일	자료없음
다이메틸 에테르	5 (%) 28 day
라. 토양이동성
액화석유가스	자료없음
다이클로로메테인	자료없음
화이트 미네랄 오일	오일 성분이 수중에 부유하다가 토양으로 이동할 수 있음
다이메틸 에테르	자료없음
마. 기타 유해 영향
액화석유가스	자료없음
다이클로로메테인	자료없음
화이트 미네랄 오일	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음

13. 폐기시 주의사항
가. 폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
나. 폐기시 주의사항	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보
가. 유엔번호(UN No.)	해당없음
나. 적정선적명	해당없음
다. 운송에서의 위험성 등급	해당없음
라. 용기등급	해당없음
마. 해양오염물질	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책
상온에서 운송할 것.

15. 법적규제 현황
가. 산업안전보건법에 의한 규제
액화석유가스	노출기준설정물질
다이클로로메테인	관리대상유해물질
	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)

	노출기준설정물질
화이트 미네랄 오일	해당없음
다이메틸 에테르	자료없음
나. 화학물질관리법에 의한 규제
액화석유가스	자료없음
다이클로로메테인	자료없음
화이트 미네랄 오일	해당없음
다이메틸 에테르	자료없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제
액화석유가스	자료없음
다이클로로메테인	자료없음
화이트 미네랄 오일	위험물 제4류 제4 서유류
다이메틸 에테르	자료없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제
액화석유가스	자료없음
다이클로로메테인	지정폐기물
화이트 미네랄 오일	지정폐기물
다이메틸 에테르	지정폐기물
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제
국내규제
잔류성유기오염물질관리법
액화석유가스	해당없음
다이클로로메테인	해당없음
화이트 미네랄오일	해당없음
다이메틸 에테르	해당없음
국외규제
미국관리정보(OSHA 규정)
액화석유가스	해당없음
다이클로로메테인	해당없음
화이트 미네랄 오일	규제대상아님
다이메틸 에테르	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)
액화석유가스	해당없음
다이클로로메테인	453.599 kg 1000 lb
화이트 미네랄 오일	규제대상 아님
다이메틸 에테르	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)
액화석유가스	해당없음
다이클로로메테인	해당없음
화이트 미네랄 오일	해당없음
다이메틸 에테르	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)

액화석유가스	해당없음
다이클로로메테인	해당없음
화이트 미네랄 오일	해당없음
다이메틸 에테르	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)
액화석유가스	해당없음
다이클로로메테인	해당됨
화이트 미네랄 오일	규제대상아님
다이메틸 에테르	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)
액화석유가스	해당없음
다이클로로메테인	해당없음
화이트 미네랄 오일	해당없음
다이메틸 에테르	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)
액화석유가스	해당없음
다이클로로메테인	해당없음
화이트 미네랄 오일	해당없음
다이메틸 에테르	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)
액화석유가스	해당없음
다이클로로메테인	해당없음
화이트 미네랄 오일	해당없음
다이메틸 에테르	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)
액화석유가스	F+; R12/Carc. Cat. 1; R45/Muta. Cat. 2; R46
다이클로로메테인	Carc. Cat. 3; R40
화이트 미네랄 오일	분류대지 않음
다이메틸 에테르	F+; R12
EU 분류정보(위험문구)
액화석유가스	R12, R45, R46
다이클로로메테인	R40
화이트 미네랄 오일	분류되지 않음
다이메틸 에테르	R12
EU 분류정보(안전문구)
액화석유가스	S53, S45
다이클로로메테인	S2, S23, S24/25, S36/37
화이트 미네랄 오일	분류되지않음
다이메틸 에테르	S2, S9, S16, S33

16. 그 밖의 참고사항
가.자료의 출처
본 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS 및 공급처의 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.

나. 최초작성일	2004-10-14
다. 개정횟수 및 최종 개정일자
개정횟수	2 회
최종 개정일자	2013-07-01
라. 기타	이 정보는 사용자의 건강과 안전 및 환경을 보호하고자 작성함.